**ALABASTER PRIMER**

**PRODUKTBESKRIVNING**

ALABASTER PRIMER är en silikatlösning till förstärkning av mineraliska underlag med lösa

partiklar före målning med ALABASTER silikatfärg. ALABASTER PRIMER tränger in i och

förstärker underlaget utan att genomsläppligheten för vattenånga försämras. Underlaget blir

mekaniskt mer hållfast samt får bättre kemisk resistens mot t.ex sura luft föroreningar. Underlagetblir mindre sugande samt vidhäftningen till efterföljande målning med silikatfärg förbättras.

Innehåll: Alkalisilikat och vatten.

ALABASTER PRIMER levereras i plasthink om 10 liter. Oöppnad förpackning är hållbar min 2

år. Skyddas mot frost.